
	







                                                  Рисунок 1 – Общий вид



















































                                  Рисунок 2 – Навесной кронштейн левый (правый)

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	11-193-10.000(-11)
	Навесной кронштейн левый(правый)
	2

	2
	11-193-12.103,104
	Втулка с кулачком
	2

	3
	11-193-12-101
	Рукоятка
	2

	4
	11-193-00.001
	Палец
	6

	5
	
	Болт М10х40 ГОСТ15589-70
	4

	6
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	6

	7
	
	Шайба 16.03.019 ГОСТ10450
	6















	



Рисунок 3 – Серьга передняя наружная правая (внутренняя левая)

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	3,4
	11-193-13.000(-01)
	Серьга передняя наружная правая(внутренняя левая)
	2









	
Рисунок 4 – Серьга передняя наружная левая (внутренняя правая)




	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	5,6
	11-193-15.000(-01)
	Серьга передняя наружная левая(внутренняя правая)
	2










	



                               Рисунок 5 – Серьга верхняя левая (правая)

	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	7,8
	11-193-14.000(-01)
	Серьга верхняя левая ( правая)
	2










	















	


























	
























	

	




















	
























                      Рисунок 6,7,8,9 – Стрела подъемная левая (правая)






	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	11-193-16.000(-01)
	Стрела подъемная левая(правая)
	2

	2
	11-193-08.000
	Опора
	2

	3
	11-193-08-005
	Палец
	2

	4
	11-193-16.007
	Втулка
	8

	5
	
	Подшипник ШС-40
	4

	6
	
	Шайба 16.03.019 ГОСТ10450
	2

	7
	
	Шплинт 4х28.3.036
	2

	8
	11-193-09.001
	Труба
	2

	9
	11-193-09.002
	Труба
	2

	10
	11-193-09.003
	Винт
	2

	11
	
	Болт М14х40 ГОСТ7798-80
	2

	12
	
	Гайка М16 ГОСТ5915
	4

	13
	11-193-00.005
	Палец
	2

	14
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	2

	15
	
	Шайба 16.03.019 ГОСТ10450
	2



























	
































                                               Рисунок 10 - Стойка
	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	10
	11-193-18.000
	Стойка
	2











	




























                                      Рисунок 11 - Стойка

	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	10
	11-193-19.000
	Стойка
	2










	





















                              Рисунок 12 – Гидроцилиндр  80х40х320



	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество

	1
	ШС-40
	Подшипник шарнирный
ГОСТ 3635
	2

	2
	11-193-20.013.07
	Втулка переходная
	4

	4
	WR-050
	Грязесъемник
	2

	5
	UR-050-060-8
	Манжета
	2

	6
	G2-050-055-20
	Направляющая штока
	2

	7
	11-126-14.104
	Букса
	2

	8
	11-193-20.013.02
	Шток
	2

	9
	
	Кольцо 035-040-30
	2

	10
	
	Кольцо защитное
	2

	11
	
	Кольцо 092-100-46
	2

	12
	11-065-14.009
	Винт М6
	2

	14
	11-193-20.013.01
	Гильза
	2

	15
	PBM-393 295
	Уплотнение
	2

	16
	G4-095-100
	Направляющая поршня
	2

	17
	11-065-14.001
	Поршень
	2





























	







                                    Рисунок 13 – Гидроцилиндр 80х40х610




	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество

	1
	11-065-14.001
	Поршень
	               2   

	2
	11-193-20.014.01
	Гильза
	2

	3
	11-193-20.014.02
	Шток
	2

	4
	11-126-14.104
	Букса
	2

	8
	11-065-14.009
	Винт М6
	2

	9
	
	Кольцо 035-040-30
	2

	10
	
	Кольцо 092-100-46
	2

	11
	ШС-50
	Подшипник шарнирный
ГОСТ 3635
	2

	12
	Б 62
	Кольцо стопорное
ГОСТ 13943
	4

	13
	G4-095-100
	Направляющая поршня
	               2

	14
	G5-94,2-101,5-1,5
	Кольцо защитное
	2

	15
	PBM-393 295
	Уплотнение
	2

	16
	G2-040-045-20
	Направляющая штока
	4

	17
	UR-040-048-6.3
	Манжета
	2

	18
	WR-040
	Грязесъемник
	2

	19
	11-193-20.014.05
	Втулка переходная
	4










































                           Рисунок 14 – Опора установочная левая (правая)



	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	14,15
	11-193-30.000(-01)
	Опора установочная левая (правая)
	2












	





















































Рисунок 15,16 -  Механизм навески 


	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	11-193-40.000
	Механизм навески
	1

	2
	11-126-03.430
	Защелка
	1

	3
	11-126-03-402
	Ригель
	1

	4
	11-193-00.001
	Палец
	4

	5
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	4

	6
	
	Шайба 16.03.019 ГОСТ10450
	4

	7
	
	Шайба 20.03.019 ГОСТ10450
	2

	8
	
	Шплинт 6х28 ГОСТ397-79
	2





























































Рисунок 17 – Ковш


	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	17
	11-193-50.000
	Ковш
	1

































Рисунок 18 – Ковш для легких грузов 

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	17
	11-126-06.500
	Ковш для легких грузов
	1










	




























                                                                Рисунок 19 – Ковш 1,2 куб.м.


	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	17
	12-011-06.000
	Ковш 1,2 куб.м.
	1























                                                      Рисунок 20 -  Тяга продольная

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	18
	11-193-90.000
	Тяга продольная
	2











	

                                           Рисунок 21 - Стяжка


	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	18
	11-193-95.000
	Стяжка
	1





















































                                                         Рисунок 22 – Гидравлическая разводка








	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	
	Гидрораспределитель МВ-3/2S-3/18TQ/G-3/M3     
	1

	2
	
	Дивертор 06-020-5А6/N-24D6/CM                               
	1

	3
	
	Джойстик 1036-8-01-01F                                                 
	1

	4
	
	Трос управления L=2000 971630 02000                      
	2

	5
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	8

	6
	
	Муфта разрывная BSP 3/8A (ниппель)                                            
	4

	7
	
	Адаптер ТН-92
	4

	8
	
	Трубка ф 12
	4

	9
	
	Провод ПВВ-3
	3 м.




















	





























Рисунок 23 – Гидравлическая разводка  цилиндров подъема стрелы





Рисунок 24 – Вид на правый цилиндр подъема стрелы

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	
	Муфта разрывная BSP 3/8A (штуцер)                                            
	2

	2
	
	РВД 10.18 L=650  угловой, прямой                       
	6

	3
	
	Тройник
	4

	4
	11-193-20.100.03
	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79
	2

	5
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	30

	6
	
	Адаптер ТН-98
	6

	7
	
	Адаптер ТН-92
	26

	8
	
	РВД 10.18 L=1000  угловой, прямой                       
	             14







Рисунок 25 – Гидравлическая разводка цилиндров подъема стрелы средняя часть

	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	
	Клапан редукционный
	1

	2
	
	Адаптер ТН-92-G1/2
	8

	3
	
	РВД 10.18 L=220  угловой, прямой
	2

























Рисунок 26 - Вид на левый цилиндр подъема стрелы


	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	11-193-20-014
	Гидроцилиндр 80х40х610
	2

	2
	
	Адаптер ТН-92
	26

	3
	
	Адаптер ТН-98
	6

	4
	
	РВД 10.18 L=1000  угловой, прямой               
	14

	5
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	30

	6
	11-193-20.100.03
	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79
	2

	7
	11-193-20.100.04
	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79
	             2

























Рисунок 27 - Гидравлическая разводка  цилиндров подъема ковша




Рисунок 28 – Вид на правую половину  цилиндра подъема ковша





	
	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	
	Муфта разрывная BSP 3/8A (ниппель)                                            
	4

	2
	
	Адаптер ТН-92
	26

	3
	
	Адаптер ТН-98
	6

	4
	
	Гайка М16 ГОСТ5915-80
	30

	5
	11-193-20.100.02
	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79
	2

	6
	
	РВД 10.18 L=6500  угловой, прямой               
	8

	7
	
	Кольцо врезное
	             30


















 




Рисунок 29 – Вид  на среднюю часть цилиндров  подъема ковша



	N п/п
	Обозначение
	Наименование
	Количество


	1
	11-193-20-013
	Гидроцилиндр 80х40х320
	2

	2
	
	Адаптер ТН-92
	26

	3
	
	Адаптер ТН-92-G1/2
	8

	4
	
	Редукционный клапан VAU1/2 175-190BAR
	1

	5
	11-193-20.100.06
	Трубка АД 1 ГОСТ 18482-79
	4
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